**Правила пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.**

(Выписка из Рекомендаций по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением)

Печи должны устанавливаться на фундаменте.

В пределах чердачного помещения наружные поверхности дымовой трубы следует оштукатурить и побелить. Строительные конструкции, выполненные из сгораемых материалов и примыкающие к печи и дымовым каналам, должны защищаться от возгорания путем устройства отступок или разделок с защитой конструкций несгораемой теплоизоляцией.

Размеры отступок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки печи, мм | Отступка | Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены (перегородки), мм | |
| незащищенной | защищенной |
| 120 | открытая | 260 | 200 |
| 120 | закрытая | 320 | 260 |
| 65 | открытая | 320 | 260 |
| 65 | закрытая | 500 | 380 |

Защиту потолка, пола, стен и перегородок следует выполнять на расстоянии, менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.

Конструкции зданий из горючих материалов следует защищать от возгорания штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 10 мм.

Потолки, выполненные из сгораемых материалов, над перекрытием печи должны защищаться от возгорания.

Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм.

Для защиты пола из сгораемых материалов под топочной дверкой устанавливается металлический лист размером 500 Х 700 мм, длинной стороной вдоль печи.

Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т.п.) должны располагаться от наружной поверхности дымовой трубы на расстоянии не менее 130 мм.

**Меры предосторожности при эксплуатации печей.**

Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи к эксплуатации не допускаются.

Запрещается перекаливать печи с периодической топкой, сжигать топливо больше того количества, на которое они рассчитаны. Топку печей следует осуществлять не более двух раз в сутки.

Категорически запрещается применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Запрещается топить печь с открытой топочной дверкой. При самопроизвольном открывании дверки следует произвести ремонт.

Запрещается переполнять топливом топливник или использовать дрова, превышающие по длине глубину топливника.

Подходы печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель и другие сгораемые материалы следует размещать от отопительных печей на расстоянии не менее 0,5 м. В отапливаемом помещении допускается хранение запасов твердого топлива не более чем на одну топку.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

-топить углем печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Дымовые каналы печей подлежат периодической проверке и прочистке перед началом и в течение отопительного сезона не реже одного раза в три месяца.

При обнаружении нарушений в дымовых каналах, которые могут привести к пожару, необходимо прекратить эксплуатацию печей, до полного устранения нарушений.

**Граждане! Соблюдаете правила пожарной безопасности при эксплуатации печей, чтобы избежать беды в вашем доме.**

Отдел гражданской защиты и мобилизационной подготовки администрации Кудымкарского муниципального района.